|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulation horizon [s] | Simulation time [s] | Er\_BES [MWh] | Pr\_BES [MW] | Pr\_diesel [MW] | BES cost [million euros] | DG cost [million euros] | LCOS [€/MWh] | Fuel Cost [million euros] | Total Cost [million euros] | Lifetime cost [million euros] |
| 8760 | 35.54 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 219.09 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 6480 | 33.1 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 289.7 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 4320 | 21.53 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 416.48 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 2160 | 9.38 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 832.96 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 720 | 3.67 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 2498.88 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 336 | 2.55 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 5354.74 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 168 | 1.48 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 10709.49 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |
| 24 | 0.91 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.73 | 0.0 | 74966.4 | 0.0 | 2.73 | 2.76 |